***Załącznik Nr 1***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płyt wiórowych laminowanych, płyt wiórowych surowych, płyt HDF lakierowanych, blatów oraz obrzeżny meblowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.P*** | ***Nazwa przedmiotu zamówienia*** | ***Właściwości,*** | ***J/M*** |  ***Ilości*** |
|  ***parametry techniczne*** |
| ***>Grupa Koloru<*** |
| ***według zamawianego koloru*** |
| **1** | PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA GRUBOŚĆ **18mm CPV 44191300-8** | **GRUPA I** | **m2** | **20** |
| -kolor: biały |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA II** | **m2** | **20** |
| -kolor: biały |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA III** | **m2** | **300** |
| -kolor: klon naturalny |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA IV** | **m2** | **900** |
| -kolor: wiśnia Oxford |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA V** | **m2** | **400** |
| -kolor: jabłoń locarno |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VI** | **m2** | **800** |
| -kolor: grusza polna |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| **-**wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VII** | **m2** | **800** |
| -kolor: dąb jasny |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VIII** | **m2** | **200** |
| -kolor: metalik |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA IX** | **m2** | **200** |
| -kolor: dąb traviata |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA X** | **m2** | **20** |
| -kolor: metalik |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **2** | PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA GRUBOŚĆ **25mm CPV 44191300-8** | **GRUPA II** | **m2** | **4** |
| -kolor: biały |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA III** | **m2** | **80** |
| -kolor: klon naturalny  |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA IV** | **m2** | **300** |
| -kolor: wiśnia Oxford |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA V** | **m2** | **80** |
| -kolor: jabłoń locarno |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VI** | **m2** | **50** |
| -kolor: grusza polna |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VII** | **m2** | **50** |
| -kolor: dąb jasny |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VIII** | **m2** | **10** |
| -kolor: dąb jasny |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **3** | PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA GRUBOŚĆ **10mm CPV** | **GRUPA II** | **m2** | **20** |
| -kolor: biały |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA III** | **m2** | **20** |
| -kolor: klon naturalny |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA IV** | **m2** | **10** |
| -kolor: wiśnia Oxford |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA V** | **m2** | **20** |
| -kolor: jabłoń locarno |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VI** | **m2** | **20** |
| -kolor: grusza polna |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| **-**wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VII** | **m2** | **20** |
| -kolor: dąb jasny |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VIII** | **m2** | **20** |
| -kolor: metalik |
| oraz pozostałe z danej grupy  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **4** | PŁYTA WIÓROWA SUROWA GRUBOŚĆ  | - wymagane wymiary:2800 x 2070 mm. | **m2** | **30** |
| **18 mm** | - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| CPV  |   |
| **44191300-8** |   |
| **5** | PŁYTA WIÓROWA SUROWA GRUBOŚĆ  | - wymagane wymiary:2800 x 2070 mm. | **m2** | **30** |
| **25 mm** | - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| CPV  |   |
| **44191300-8** |   |
| **6** | PŁYTA WIÓROWA SUROWA GRUBOŚĆ  | - wymagane wymiary:2800 x 2070 mm. | **m2** | **30** |
| **28 mm** | - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| CPV  |   |
| **44191300-8** |   |
| **7** | PŁYTA HDF lakierowana i drewnopodobna | kolor: lakierowana i drewnopodobna, lakierowana | **m2** | **600** |
| lakierowana GRUBOŚĆ **3mm** | -wymagane wymiary: 2500 x 2070mm, |
| CVP | - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| ***44191400-9*** |   |
| **8** | BLAT pokryty laminatem CPL i HPL GRUBOŚĆ **28mm** | kolor: niagara | **mb** | **30** |
| CVP | oraz pozostałe  |
| ***39141200-4*** | -wymagane wymiary: 3050 x 600mm, |
|   | - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **9** | BLAT pokryty laminatem CPL i HPL GRUBOŚĆ **38mm** | kolor: niagara | **mb** | **30** |
| CVP | oraz pozostałe  |
| ***39141200-4*** | -wymagane wymiary: 3050 x 600mm, |
|   | - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **10** | OBRZEŻE MEBLOWE PCV lub ABS **2/32 mm (grubość/szerokość)** | Kolor: różny, odpowiedni do płyt laminowanych | **mb** | **1500** |
| CPV | - obrzeże musi nadawać się do recyklingu, |
| **19520000-7;** | - obrzeże musi nadawać się do procesów obróbki: obcinanie, frezowanie, wygładzanie, polerowanie |
| **39157000-7** |
| **11** | OBRZEŻE MEBLOWE PCV lub ABS 1 (0,8)/22 **mm (grubość/szerokość)** | Kolor: różny, odpowiedni do płyt laminowanych | **mb** | **7000** |
| CPV | - obrzeże musi nadawać się do recyklingu, |
| **19520000-7;** | - obrzeże musi nadawać się do procesów obróbki: obcinanie, frezowanie, wygładzanie, polerowanie |
| **39157000-7** |
| **12** | OBRZEŻE MEBLOWE PCV lub ABS **2/42 mm (grubość/szerokość)** |  Kolor: różny, odpowiedni do płyt laminowanych | **mb** | **300** |
| CPV | - obrzeże musi nadawać się do recyklingu, |
| **19520000-7;** | - obrzeże musi nadawać się do procesów obróbki: obcinanie, frezowanie, wygładzanie, polerowanie |
| **39157000-7** |
| **13** | OBRZEŻE MEBLOWE PCV lub ABS **2/22 mm (grubość/szerokość)** |  Kolor: różny, odpowiedni do płyt laminowanych | **mb** | **3500** |
| CPV | - obrzeże musi nadawać się do recyklingu, |
| **19520000-7;** | - obrzeże musi nadawać się do procesów obróbki: obcinanie, frezowanie, wygładzanie, polerowanie |
| **39157000-7** |
| **14** | OBRZEŻE MEBLOWE do blatów z CPL lub HPL | Kolor: niagara oraz pozostałe | **mb** | **30** |
| 41/4000 mm | - wymagane wymiary:41 x 3000 mm, |
| (szerokość/długość) | - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| CPV 39190000-0 |   |
| **15** | OBRZEŻE MEBLOWE do blatów z CPL lub HPL | Kolor: niagara oraz pozostałe | **mb** | **30** |
| 31/4000 mm | - wymagane wymiary:41 x 3000 mm, |
| (szerokość/długość) | - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| CPV39190000-0 |   |

2.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów własnym transportem i na swój koszt do : **IGB Mazovia Filia w Studzieńcu, 96-330 Puszcza Mariańska.**

1. Dokładne ilości i kolory będą podawane każdorazowo w osobnych zamówieniach, które Zamawiający będzie udzielał uzależniając je od swoich potrzeb.
2. Dostawy towarów mogą odbywać się wyłącznie w dniach pracy Zamawiającego w godzinach od 8.30 do 14.00.
3. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu realizacji przez Zamawiającego zamówień na towary w mniejszych ilościach i kolorach innych niż te podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zrealizowania tylko części przedmiotu umowy lub niezrealizowania całości przedmiotu umowy z przyczyn od niego niezależnych lub z przyczyn, których nie mógł przewidzieć w czasie prowadzonego postępowania lub brakiem zamówień na produkcję .
5. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować każdorazową dostawę w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu do 7 dni tylko w przypadku złożenia zamówienia na płyty w kolorach lub grubościach tymczasowo niedostępnych. W szczególnych przypadkach, spowodowanych brakiem produkcji danego koloru lub grubości płyty lub innymi zdarzeniami losowymi niespowodowanymi z winy Wykonawcy - Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pismem w sprawie negocjacji terminu dostawy, który obustronnie zostanie ustalony.
6. Jeżeli w treści pojawiły się nazwy lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, maja one jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca ma możliwość zastosowania w tym przypadku rozwiązań równoważnych.

9. Dostarczane płyty i obrzeża będą posiadały wymagane atesty, zezwalające na stosowanie ich w Polsce.