***Załącznik Nr 1***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1**

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płyt wiórowych laminowanych, płyt wiórowych surowych, płyt HDF lakierowanych, blatów oraz obrzeżny meblowych zgodnie z poniższym zestawieniem :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.P*** | ***Nazwa przedmiotu zamówienia*** | ***Właściwości,*** | ***J/M*** |  ***Ilości*** |
|  ***parametry techniczne*** |
| ***>Grupa Koloru<*** |
| ***według zamawianego koloru*** |
| **1** | PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA GRUBOŚĆ **18mm CPV 44191300-8** | **GRUPA I** | **m2** | **20** |
| -kolor: biały 511 SM |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA II** | **m2** | **20** |
| -kolor: Dąb Sonoma PR, Baiły Alaska VL, Biały Alaska SL, Biały SE PE,Bały Korpus SM, Popiel VL, Popiel PE. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA III** | **m2** | **150** |
| -kolor: Wanilia PE, Wenge Magia BS WG, Biały Polarny SM, Biały Alpejski SM, Grusza Polna PE, Olcha SE, Olcha Górska PR, Orzech Ciemny PR, Klon Naturalny SE, Buk Jasny SE. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA IV** | **m2** | **500** |
| -kolor: Jabłoń Locarno SE, Wenge BS WG, Limba Czekoladowa Pr WG, Dąb Palermo Jasny PR MX, Dąb Rustykalny PR, Orzech Ecco BS, Orzech Caravaggio BS, Biały SM, Antracyt PE, Antracyt VL, Czarny VL, Czarny SE PE. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA V** | **m2** | **200** |
| -kolor: Jesion Nokturn MX, Jesion Etiuda MX, Jesion Rapsodia MX, Czereśnia PR, Orzech Milano BS, Dąb Królewski PR, Orzech Marino BS, Orzech Butgundia BS, Jesion Calabria WG, Malibu WG MX, Jesion Werona WG, Dąb Santana WG, Dąb Rijeka Ciemny MX, Dąb Rijeka Jasny MX, Dąb Rijeka MX, Sosna Bielona MX, Dąb Brunico MX, Beton Ciemny BS, Wiąz Bergamo MX, Orzech Murano MX, Enigma SM, Dąb Canyon MX, Beton BS, Dąb Cortona MX, Dąb Ancona MX, Modrzew MX, Dąb San Marino MX, Dąb Sonoma Tabac MX, Rigoletto WG MX, Jesion Sycylia Jasny WG, Jesion Sycylia Ciemny WG, Śliwka Węgierka BS, Jabłoń Locarno Jasna SE, Klon Vancouver Jasny SE, Mahoń Togo SE, Orzech SE. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VI** | **m2** | **350** |
| -kolor: Jesion Mediolan MX, Jesion Moskwa MX, Trawka Morska VL MX, Wiśnia Antyczna BS, Dąb Antyczny PR, Klon Biały MT, Jesion Messina MT, Dąb Palermo Ciemny PR MX, Buk Bruksela OW, Buk Bordeaux OW, Buk Zurych OW, Tokio VL, Buk Wiedeń OW, Orzech Nicea OW, Orzech Wenecja OW, Orzech Barcelona OW, Dubaj VL, Buenos Aires VL, Kasztan Mińsk OW, Kasztan Lwów OW, Kasztan Tuluza OW, Kasztan Berno OW, Dąb Sztokholm OW, Dąb Dublin OW, Dąb Nowy Jork OW, Istambuł VL, Hong Kong VL, Orzech Sankt Moritz OW, Dąb Mleczny SE, Grafitowy VL, Szary Kamienny VL. |
|  |
| **-**wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VII** | **m2** | **500** |
| -kolor: Orzech Toskania BS, Orzech California BS, Grafitowt PE, Dąb Jasny PR, Dąb Windsor SE, Eliza PE. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VIII** | **m2** | **100** |
| -kolor: Szary Jasny VL, Bordowy PE, Cappuccino VL, Cappuccino PE, Szary Lawa VL, Pralinkowy VL, Zielony Limonka PE, Toffi VL, Truflowy VL, Waniliowy VL, Jaśminowy PE, Błękit Lodowy PE, Błękit Lodowy VL, Błękit Morski VL, Jaśminowy VL, Metalik PE, Beż Jasny PE, Beż Jasny VL, Błękit Gołębi VL, Niebieski PE, Zielony PE, Zielony Groszek PE, Brązowy VL, Szary łąkowy VL, Biała Porcelana VL. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA IX** | **m2** | **50** |
| -kolor: Malinowy VL, Oliwkowy VL, Żółty Szafranowy VL, Pomarańczowy VL, Wiąz Largo SW, Wiąz Kraków (Adagio) SW, Wiąz Berlin (Andante) SW, Wiąz Amsterdam (Moderato) SW, Wiąz Allegro SW, Wiąz Vivo SW, Wiąz Presto SW, Dąb Traviata SD, Dąb Warszawa (Tosca) SD, Dąb Petersburg (Nabuco) SD, Dąb Giovanni SD, Dąb Oslo (Figaro) SD, Dąb Helsinki (Carmen) SD, Czerwony Koral VL, Różowy VL, Turkus VL. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA X** | **m2** | **15** |
| -kolor: Metalik Laser PE, Metalik Mosiądz PE, Metalik Platyna PE, Dąb Londyn CL, Dąb Paryż CL, Dąb Rzym CL, Dąb Madryt CL, Wiąz Lucerna/Wezuwiusz CS(SW), Hikora Montreal CH, Hikora Vancouver CH. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **2** | PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA GRUBOŚĆ **25mm CPV 44191300-8** | **GRUPA II** | **m2** | **20** |
| -kolor: Dąb Sonoma PR, Baiły Alaska VL, Biały Alaska SL, Biały SE PE,Bały Korpus SM, Popiel VL, Popiel PE. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA III** | **m2** | **50** |
| -kolor: Wanilia PE, Wenge Magia BS WG, Biały Polarny SM, Biały Alpejski SM, Grusza Polna PE, Olcha SE, Olcha Górska PR, Orzech Ciemny PR, Klon Naturalny SE, Buk Jasny SE. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA IV** | **m2** | **100** |
| -kolor: Jabłoń Locarno SE, Wenge BS WG, Limba Czekoladowa Pr WG, Dąb Palermo Jasny PR MX, Dąb Rustykalny PR, Orzech Ecco BS, Orzech Caravaggio BS, Biały SM, Antracyt PE, Antracyt VL, Czarny VL, Czarny SE PE. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA V** | **m2** | **50** |
| -kolor: Jesion Nokturn MX, Jesion Etiuda MX, Jesion Rapsodia MX, Czereśnia PR, Orzech Milano BS, Dąb Królewski PR, Orzech Marino BS, Orzech Butgundia BS, Jesion Calabria WG, Malibu WG MX, Jesion Werona WG, Dąb Santana WG, Dąb Rijeka Ciemny MX, Dąb Rijeka Jasny MX, Dąb Rijeka MX, Sosna Bielona MX, Dąb Brunico MX, Beton Ciemny BS, Wiąz Bergamo MX, Orzech Murano MX, Enigma SM, Dąb Canyon MX, Beton BS, Dąb Cortona MX, Dąb Ancona MX, Modrzew MX, Dąb San Marino MX, Dąb Sonoma Tabac MX, Rigoletto WG MX, Jesion Sycylia Jasny WG, Jesion Sycylia Ciemny WG, Śliwka Węgierka BS, Jabłoń Locarno Jasna SE, Klon Vancouver Jasny SE, Mahoń Togo SE, Orzech SE. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VI** | **m2** | **40** |
| -kolor: Jesion Mediolan MX, Jesion Moskwa MX, Trawka Morska VL MX, Wiśnia Antyczna BS, Dąb Antyczny PR, Klon Biały MT, Jesion Messina MT, Dąb Palermo Ciemny PR MX, Buk Bruksela OW, Buk Bordeaux OW, Buk Zurych OW, Tokio VL, Buk Wiedeń OW, Orzech Nicea OW, Orzech Wenecja OW, Orzech Barcelona OW, Dubaj VL, Buenos Aires VL, Kasztan Mińsk OW, Kasztan Lwów OW, Kasztan Tuluza OW, Kasztan Berno OW, Dąb Sztokholm OW, Dąb Dublin OW, Dąb Nowy Jork OW, Istambuł VL, Hong Kong VL, Orzech Sankt Moritz OW, Dąb Mleczny SE, Grafitowy VL, Szary Kamienny VL. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VII** | **m2** | **40** |
| -kolor: Orzech Toskania BS, Orzech California BS, Grafitowt PE, Dąb Jasny PR, Dąb Windsor SE, Eliza PE. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VIII** | **m2** | **10** |
| -kolor: Szary Jasny VL, Bordowy PE, Cappuccino VL, Cappuccino PE, Szary Lawa VL, Pralinkowy VL, Zielony Limonka PE, Toffi VL, Truflowy VL, Waniliowy VL, Jaśminowy PE, Błękit Lodowy PE, Błękit Lodowy VL, Błękit Morski VL, Jaśminowy VL, Metalik PE, Beż Jasny PE, Beż Jasny VL, Błękit Gołębi VL, Niebieski PE, Zielony PE, Zielony Groszek PE, Brązowy VL, Szary łąkowy VL, Biała Porcelana VL. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **3** | PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA GRUBOŚĆ **10mm CPV** | **GRUPA II** | **m2** | **20** |
| -kolor: Dąb Sonoma PR, Baiły Alaska VL, Biały Alaska SL, Biały SE PE,Bały Korpus SM, Popiel VL, Popiel PE. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA III** | **m2** | **20** |
| -kolor: Wanilia PE, Wenge Magia BS WG, Biały Polarny SM, Biały Alpejski SM, Grusza Polna PE, Olcha SE, Olcha Górska PR, Orzech Ciemny PR, Klon Naturalny SE, Buk Jasny SE. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA IV** | **m2** | **10** |
| -kolor: Jabłoń Locarno SE, Wenge BS WG, Limba Czekoladowa Pr WG, Dąb Palermo Jasny PR MX, Dąb Rustykalny PR, Orzech Ecco BS, Orzech Caravaggio BS, Biały SM, Antracyt PE, Antracyt VL, Czarny VL, Czarny SE PE. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA V** | **m2** | **20** |
| -kolor: Jesion Nokturn MX, Jesion Etiuda MX, Jesion Rapsodia MX, Czereśnia PR, Orzech Milano BS, Dąb Królewski PR, Orzech Marino BS, Orzech Butgundia BS, Jesion Calabria WG, Malibu WG MX, Jesion Werona WG, Dąb Santana WG, Dąb Rijeka Ciemny MX, Dąb Rijeka Jasny MX, Dąb Rijeka MX, Sosna Bielona MX, Dąb Brunico MX, Beton Ciemny BS, Wiąz Bergamo MX, Orzech Murano MX, Enigma SM, Dąb Canyon MX, Beton BS, Dąb Cortona MX, Dąb Ancona MX, Modrzew MX, Dąb San Marino MX, Dąb Sonoma Tabac MX, Rigoletto WG MX, Jesion Sycylia Jasny WG, Jesion Sycylia Ciemny WG, Śliwka Węgierka BS, Jabłoń Locarno Jasna SE, Klon Vancouver Jasny SE, Mahoń Togo SE, Orzech SE |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VI** | **m2** | **20** |
| -kolor: Jesion Mediolan MX, Jesion Moskwa MX, Trawka Morska VL MX, Wiśnia Antyczna BS, Dąb Antyczny PR, Klon Biały MT, Jesion Messina MT, Dąb Palermo Ciemny PR MX, Buk Bruksela OW, Buk Bordeaux OW, Buk Zurych OW, Tokio VL, Buk Wiedeń OW, Orzech Nicea OW, Orzech Wenecja OW, Orzech Barcelona OW, Dubaj VL, Buenos Aires VL, Kasztan Mińsk OW, Kasztan Lwów OW, Kasztan Tuluza OW, Kasztan Berno OW, Dąb Sztokholm OW, Dąb Dublin OW, Dąb Nowy Jork OW, Istambuł VL, Hong Kong VL, Orzech Sankt Moritz OW, Dąb Mleczny SE, Grafitowy VL, Szary Kamienny VL. |
|  |
| **-**wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VII** | **m2** | **20** |
| -kolor: Orzech Toskania BS, Orzech California BS, Grafitowt PE, Dąb Jasny PR, Dąb Windsor SE, Eliza PE. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **GRUPA VIII** | **m2** | **20** |
| -kolor: Szary Jasny VL, Bordowy PE, Cappuccino VL, Cappuccino PE, Szary Lawa VL, Pralinkowy VL, Zielony Limonka PE, Toffi VL, Truflowy VL, Waniliowy VL, Jaśminowy PE, Błękit Lodowy PE, Błękit Lodowy VL, Błękit Morski VL, Jaśminowy VL, Metalik PE, Beż Jasny PE, Beż Jasny VL, Błękit Gołębi VL, Niebieski PE, Zielony PE, Zielony Groszek PE, Brązowy VL, Szary łąkowy VL, Biała Porcelana VL. |
|  |
| -wymagane wymiary: 2800 x 2070mm. |
| - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **4** | PŁYTA WIÓROWA SUROWA GRUBOŚĆ  | - wymagane wymiary:2800 x 2070 mm. | **m2** | **10** |
| **18 mm** | - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| CPV  |   |
| **44191300-8** |   |
| **5** | PŁYTA WIÓROWA SUROWA GRUBOŚĆ  | - wymagane wymiary:2800 x 2070 mm. | **m2** | **10** |
| **25 mm** | - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| CPV  |   |
| **44191300-8** |   |
| **6** | PŁYTA WIÓROWA SUROWA GRUBOŚĆ  | - wymagane wymiary:2800 x 2070 mm. | **m2** | **10** |
| **28 mm** | - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| CPV  |   |
| **44191300-8** |   |
| **7** | PŁYTA HDF lakierowana i drewnopodobna | kolor: lakierowana i drewnopodobna, lakierowana | **m2** | **400** |
| lakierowana GRUBOŚĆ **3mm** | -wymagane wymiary: 2500 x 2070mm, |
| CVP | - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| ***44191400-9*** |   |
| **8** | BLAT pokryty laminatem CPL i HPL GRUBOŚĆ **38mm** | kolor: niagara | **szt** | **10** |
| CVP | oraz pozostałe  |
| ***39141200-4*** | -wymagane wymiary: 3050 x 600mm, |
|   | - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **9** | BLAT pokryty laminatem CPL i HPL GRUBOŚĆ **38mm** | kolor: niagara | **szt** | **10** |
| CVP | oraz pozostałe  |
| ***39141200-4*** | -wymagane wymiary: 4100 x 600mm, |
|   | - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| **10** | OBRZEŻE MEBLOWE PCV lub ABS **2/32 mm (grubość/szerokość)** | Kolor: różny, odpowiedni do płyt laminowanych | **mb** | **1000** |
| CPV | - obrzeże musi nadawać się do recyklingu, |
| **19520000-7;** | - obrzeże musi nadawać się do procesów obróbki: obcinanie, frezowanie, wygładzanie, polerowanie |
| **39157000-7** |
| **11** | OBRZEŻE MEBLOWE PCV lub ABS 1 (0,8)/22 **mm (grubość/szerokość)** | Kolor: różny, odpowiedni do płyt laminowanych | **mb** | **4000** |
| CPV | - obrzeże musi nadawać się do recyklingu, |
| **19520000-7;** | - obrzeże musi nadawać się do procesów obróbki: obcinanie, frezowanie, wygładzanie, polerowanie |
| **39157000-7** |
| **12** | OBRZEŻE MEBLOWE PCV lub ABS **2/42 mm (grubość/szerokość)** |  Kolor: różny, odpowiedni do płyt laminowanych | **mb** | **150** |
| CPV | - obrzeże musi nadawać się do recyklingu, |
| **19520000-7;** | - obrzeże musi nadawać się do procesów obróbki: obcinanie, frezowanie, wygładzanie, polerowanie |
| **39157000-7** |
| **13** | OBRZEŻE MEBLOWE PCV lub ABS **2/22 mm (grubość/szerokość)** |  Kolor: różny, odpowiedni do płyt laminowanych | **mb** | **2000** |
| CPV | - obrzeże musi nadawać się do recyklingu, |
| **19520000-7;** | - obrzeże musi nadawać się do procesów obróbki: obcinanie, frezowanie, wygładzanie, polerowanie |
| **39157000-7** |
| **14** | OBRZEŻE MEBLOWE do blatów z CPL lub HPL | Kolor: niagara oraz pozostałe | **szt** | **10** |
| 41/4100 mm | - wymagane wymiary:41 x 4100 mm, |
| (szerokość/długość) | - musi posiadać Atest Higieniczny, klasa higieny E1. |
| CPV 39190000-0 |   |
|  |   |

2.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów własnym transportem i na swój koszt do : **IGB Mazovia Filia w Studzieńcu, 96-330 Puszcza Mariańska.**

1. Dokładne ilości i kolory będą podawane każdorazowo w osobnych zamówieniach, które Zamawiający będzie udzielał uzależniając je od swoich potrzeb.
2. Dostawy towarów mogą odbywać się wyłącznie w dniach pracy Zamawiającego w godzinach od 8.30 do 14.00.
3. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu realizacji przez Zamawiającego zamówień na towary w mniejszych ilościach i kolorach innych niż te podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zrealizowania tylko części przedmiotu umowy lub niezrealizowania całości przedmiotu umowy z przyczyn od niego niezależnych lub z przyczyn, których nie mógł przewidzieć w czasie prowadzonego postępowania lub brakiem zamówień na produkcję .
5. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować każdorazową dostawę w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu do 7 dni tylko w przypadku złożenia zamówienia na płyty w kolorach lub grubościach tymczasowo niedostępnych. W szczególnych przypadkach, spowodowanych brakiem produkcji danego koloru lub grubości płyty lub innymi zdarzeniami losowymi niespowodowanymi z winy Wykonawcy - Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pismem w sprawie negocjacji terminu dostawy, który obustronnie zostanie ustalony.
6. Jeżeli w treści pojawiły się nazwy lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, maja one jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca ma możliwość zastosowania w tym przypadku rozwiązań równoważnych.

9. Dostarczane płyty i obrzeża będą posiadały wymagane atesty, zezwalające na stosowanie ich w Polsce.