|  |  |
| --- | --- |
| ***Wymagane parametry techniczne zamawianych drukarek fiskalnych*** | ***Parametry techniczne oferowanych drukarek\**** |
| **Wymagania minimalne:** |  |
| Szybkość druku: | minimum 150 mm/s |  |
| Liczba PLU: | minimum 160 000 |  |
| Znaki w wierszu: | minimum 40 |  |
| Mechanizm drukujący: | termiczny lub równoważny |  |
| **Wymagania obowiązkowe:** |  |
| Ilość wyświetlaczy: | 1 graficzny LCD lub alfanumeryczny wspólny dla klienta i operatora |  |
| Interfejsy: | RS 232, USB, RJ 12 |  |
| Obsługa papieru: | szerokość: 57 mmdługość: minimum 50 m |  |
| Ilość raportów dobowych: | minimum 1830 |  |
| Stawki VAT | 7 (A – G) |  |
| Praca w walucie obcej | EURO  |  |
| Nośnik kopii zapasowej | elektroniczny |  |
| Współpraca z komputerem | drukarka musi współpracować z komputerem, kompatybilność z systemami operacyjnymi rodziny Windows |  |
| Współpraca z oprogramowaniem | drukarka musi współpracować z oprogramowaniem Zamawiającego (Small Business) |  |
| Wymiana papieru | wrzutowy mechanizm drukujący – proste zakładanie papieru |  |
| **Wymagania dodatkowe:** |  |
| Backup i odczyt kopii zapasowej z komputera, do którego drukarka jest podłączona lub online;Możliwość wydruku grafiki na paragonie. |  |
| Do urządzenia Wykonawca dostarczy elektroniczny nośnik kopii zapasowej, kable przyłączeniowe: RS232, USB, RJ12, kabel zasilający i startową rolkę papieru.Gwarancja na całą kasę minimum 24 miesiące.  |  |
|  |
| **Wymagania do kryterium oceny ofert (R- ilość raportów dobowych):** |
| Ilość raportów dobowych\* *( w przypadku ilości większej niż wymagana, tj. 1830)* |  |