|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Wymagane parametry techniczne zamawianych drukarek fiskalnych*** | | ***Parametry techniczne oferowanych drukarek\**** |
| **Wymagania minimalne:** | |  |
| Szybkość druku: | minimum 150 mm/s |  |
| Liczba PLU: | minimum 160 000 |  |
| Pamięć podręczna: | minimum 2 MB |  |
| Znaki w wierszu: | minimum 40 |  |
| Mechanizm drukujący: | termiczny lub równoważny |  |
| **Wymagania obowiązkowe:** | |  |
| Ilość wyświetlaczy: | 2:  - 1 dla klienta LCD graficzny  - 1 dotykowy LCD graficzny dla operatora |  |
| Interfejsy: | RS 232, USB, Ethernet, RJ 12 |  |
| Obsługa papieru: | szerokość: 57 mm  długość: minimum 50 m |  |
| Ilość raportów dobowych: | minimum 1900 |  |
| Stawki VAT | 7 (A – G) |  |
| Praca w walucie obcej | EURO |  |
| Nośnik kopii zapasowej | elektroniczny |  |
| Współpraca z komputerem | kasa musi współpracować z komputerem, kompatybilność z systemami operacyjnymi rodziny Windows |  |
| Wymiana papieru | wrzutowy mechanizm drukujący – proste zakładanie papieru |  |
| **Wymagania dodatkowe:** | |  |
| Backup i odczyt kopii zapasowej z komputera, do którego drukarka jest podłączona lub online;  Możliwość wydruku grafiki na paragonie. | |  |
| Do urządzenia Wykonawca dostarczy elektroniczny nośnik kopii zapasowej, kable przyłączeniowe RS232 i USB, startową rolkę papieru.  Gwarancja na całą kasę minimum 24 miesiące. | |  |
|  |