***Załącznik Nr 2B***

*Do opisu przedmiotu zamówienia*

…………………………………………………….

***Oferowany samochód osobowo - towarowy z przestrzeniom ładunkową (\*wpisuje Wykonawca)***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Wymagane parametry techniczno /użytkowe zamawianego samochodu*** | ***Parametry techniczno/użytkowe oferowanego samochodu\**** |
| Samochód osobowo – towarowy z przestrzeniom ładunkową o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg |  |
| Całkowita przestrzeń ładunkowa (do dachu) o pojemności min. 950 l. |  |
| Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone wyciągiem ze świadectwa homologacji dostarczonym wraz z pojazdem |  |
| Wyprodukowany w 2018 r. |  |
| Wymagane minimalne okresy gwarancyjne licząc od daty odbioru samochodu przez Zamawiającego:   1. 2 lata na wszystkie elementy mechaniczne, bez limitu kilometrów, 2. Gwarancja antykorozyjna na perforację nadwozia - minimum 8 lat, 3. Gwarancja na powłokę lakierniczą - minimum 3 lata,   d) Gwarancja na silnik i podzespoły bez limitu kilometrów - minimum 2 lata, |  |
| Ilość osi napędzanych 1 |  |
| Nadwozie samochodu :Kabina 5 osobowa |  |
| Drugi rząd siedzeń składany lub demontowany (tworzący równą powierzchnię przestrzeni ładunkowej) |  |
| Kolor nadwozia: preferowany biały |  |
| Dywaniki gumowe: komplet do kabiny |  |
| Silnik wysokoprężny DIESEL o pojemności min. 1499cm3  i mocy min. 98 KM |  |
| Norma emisji spalin minimum EURO 5+ |  |
| Wysokość samochodu bez ładunku max. 1900 mm |  |
| Długość całkowita min. 4400 mm |  |
| Rozstaw osi - min. 2780 mm – max. 3120 mm |  |
| Skrzynia biegów manualna |  |
| Poduszki powietrzne: minimum dla kierowcy |  |
| Układ hamulcowy z system zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |  |
| System stabilizacji toru jazdy (ESP) |  |
| Immobiliser |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| Drzwi boczne, prawe i lewe przesuwane |  |
| Elektrycznie opuszczana szyby przednie |  |
| Centralny zamek z pilotem |  |
| Fotel kierowcy z regulacją |  |
| Klimatyzacja automatyczna |  |
| Fabryczna nawigacja, Radio CD lub/i, radio z USB lub/i, radio z wyjściem AUX + zestaw głośnomówiący (Bluetooth) min. dwa głośniki |  |
| Koła rozmiar R16” |  |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe z podnośnikiem i kluczem do wymiany |  |
| Tylne szyby przyciemniane |  |
| Światła przeciwmgielne przednie |  |
| Roleta przykrywająca bagaże |  |
| Autoryzowana stacja obsługi oferowanej marki samochodów w której można wykonać wszystkie przeglądy gwarancyjne oraz pogwarancyjne oferowanych samochodów musi znajdować się w Warszawie lub nie dalej niż w odległości 10 km od Warszawy |  |
| Czas realizacji od dnia podpisania umowy: max. 8 tygodni |  |

*\*wypełnia Wykonawca*

………………… dnia, 2018- …… - …… …….................................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)