***Załącznik Nr 2A***

*Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy*

| **Część I: Sukcesywne dostawy szkła do produkcji stolarki aluminiowej p.poż.**  |
| --- |
| ***Zestawienie asortymentu*** |
| ***Lp.*** | ***Nazwa przedmiotu zamówienia*** | ***J.m.*** | ***Przewidywana ilość*** | ***Cena jedn. netto*** | ***Stawka VAT [%]*** | ***Wartość netto [zł]******(poz. 3 x 4)*** | ***Kwota VAT [zł]******(od poz. 6)*** | ***Wartość brutto [zł]******(poz. 6 + 7)*** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | szyba ogniochronna EI 15 | m² | 40 |  |  |  |  |  |
|  | szyba ogniochronna EI 30  | m² | 500 |  |  |  |  |  |
|  | szyba ogniochronna EI 60 | m² | 200 |  |  |  |  |  |
|  | szyba ogniochronna EI 90 | m² | 40 |  |  |  |  |  |
|  | szyba ogniochronna EI 120 | m² | 100 |  |  |  |  |  |
|  | szyba ogniochronna EI 180 | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie jednokomorowe ze szkłem 5 satyna  | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie jednokomorowe ze szkłem 33,1 | m² | 200 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie jednokomorowe ze szkłem 44,2 | m² | 100 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie jednokomorowe ze szkłem 44,4 | m² | 40 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie jednokomorowe ze szkłem niskoemisyjnym #4 | m² | 40 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie jednokomorowe ze szkłem niskoemisyjnym #6 | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie jednokomorowe ze szkłem niskoemisyjnym #6 ESG | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie jednokomorowe ze szkłem niskoemisyjnym 33,1 | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie jednokomorowe ze szkłem niskoemisyjnym 33,2 | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie jednokomorowe ze szkłem niskoemisyjnym 44,2 | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie jednokomorowe ze szkłem niskoemisyjnym 44,4 | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie dwukomorowe ze szkłem 5 satyna  | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie dwukomorowe ze szkłem 33,1 | m² | 100 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie dwukomorowe ze szkłem 44,2 | m² | 60 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie dwukomorowe ze szkłem 44,4 | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie dwukomorowe ze szkłem niskoemisyjnym #4 | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie dwukomorowe ze szkłem niskoemisyjnym #6 | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie dwukomorowe ze szkłem niskoemisyjnym #6 ESG | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie dwukomorowe ze szkłem niskoemisyjnym 33,1 | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie dwukomorowe ze szkłem niskoemisyjnym 33,2 | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie dwukomorowe ze szkłem niskoemisyjnym 44,2 | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | dospolenie dwukomorowe ze szkłem niskoemisyjnym 44,4 | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | szpros międzyszybowy p.poż 18mm | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | szpros międzyszybowy p.poż 26mm | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | szpros międzyszybowy p.poż 45mm | m² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Ramka CHROMATECH ULTRA (gr. od 10 do 20 mm) kolor RAL 7035 lub podobny | m² | 1 000 |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| **Cena oferty netto słownie** |  |  |
| **Cena oferty brutto słownie** |  |  |

**ZAŁĄCZNIK MUSI BYĆ OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM**